Arbeid ved avløpsanlegg og i store kummer

Jf. Forskrift om utførelse av arbeid mm.

Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, farlig gasskonsentrasjon eller annen fare for liv eller helse, skal:

* Minst en person tillegges oppgaver som sikkerhetsvakt.
* Sikkerhetsvakten skal fortrinnsvis ha øyekontakt med arbeidstakeren.
* Arbeidstaker som kommer i direkte kontakt med avløpsvann eller slam, skal bruke vanntette overtrekksklær, støvler og hansker.



**Åh.... oksygen du – det er deilig det!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Utstyr som skal benyttes:** | **Utstyr som skal være tilgjengelig:** |
| Godkjent arbeidstøy | Sikkerhetssele |
| Vernebriller/visir | Tau |
| Vernesko/støvler (vanntette) | Stige |
| Hjelm | Friskluftsutstyr/filtermaske |
| Hørselsvern | Førstehjelpsutstyr |
| Gassmåler | Sambandsutstyr |
| Ved kontakt med slam eller avløpsvann benyttes: | Sperreutstyr |
| » vanntett vernetøy | Håndlykt |
| » vanntette hansker/støvler | Øyespyle-utstyr |
|  | Desinfiserende såpe og varmt vann/ |
|  | desinfiserende våtservietter |