Arbeid ved høyspentledninger

**Alt arbeid skal foregå i forsvarlig avstand.**

Ved arbeid nærmere enn 30 meter, skal det stedlige E-verk kontaktes.

Minsteavstand (brukes i samråd med E-verkene):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spenning i KV | 72,5 | 123 | 145 | 170 | 245 | 300 | 420 |
| Avstand til maskin | 3,0 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 8,5 |

**Dersom kjøretøyet ved en ulykke skulle stå fast i en høyspentkabel:**

Rop til andre!  
Få kontakt med E-verk!  
Bli sittende inntil strømmen er slått av!  
Unngå kontakt med stålet i kjøretøyet!

**Dersom man pga. brann eller andre årsaker må forlate kjøretøyet:**

Hopp ned på bakken med bena samlet!

Det må ikke forkomme kontakt av noen

HÃ¸yspentledningerkarakter med kjøretøyet!

**Hink bort på ett ben, eller gå vekk   
med særdeles korte skritt på   
tørrest mulig grunn.**