Bruk av gravemaskiner

Alle gravemaskiner med over 20KW motor skal være ha årlig sertifisering, og fører skal ha tilfredsstillende sertifikater/fagbrev.

Våre førere skal påse at det er godkjent brannslukningsapparat i maskinen under bruk.

Gravemaskiner som brukes til løft av hengende last, skal ikke belastes med mer enn 65 % av statisk tippelast.

Sertifisert løfteredskap (slings) skal benyttes ved løft av hengende last.  Løfteredskap skal festes på ***en*** av følgende to måter:

1. Til sertifisert sikkerhetskrok som er forskriftmessig fastsveiset på skuffen.

2. Gjennom hull i skuffen med sertifisert låseanordning på innsiden.

Løfteredskap tillates ikke festet på skuffetenner eller rundt skuffen - og maskinen skal være merket på sidene og bak med teksten:

**ADVARSEL. KLEMFARE. HOLD AVSTAND.**

**Maskinfører skal forvisse seg om at gravetillatelse og ev. kabelpåvisning er foretatt.**

 Sjekk at det ikke er uvedkommende innenfor sirkelen av grave-aggregatets ytterste ende (skuffetann), og sørg for at gravemaskinen plasseres på et stabilt underlag ved lasting. Der det er fare for utgliding, skal grunnforholdene vurderes av erfaren maskinfører.

Plasser maskinen slik at de tyngste "tak" foregår i belteretning, og ikke på tvers av beltene. Ved bruk av større skuffe enn anbefalt av leverandør - skal særlig varsomhet utvises.