
Instruks for bruk av borrigg og kompressor



**Risiko ved bruk av kompressorer og slanger**

**Obs:** Slangen kan gå i stykker og slangekoblinger kan løsne.

**Forebyggende tiltak:**

* Sjekk at slange og koblinger er godkjente for kompressorens makstrykk.
* Kompressor startes ALLTID MED STENGT KRAN luftkran åpnes forsiktig etter at kompressoren har lastet på.
* Unngå å la slangen ligge på bakken når underlaget er sprengstein.
* Drener trykksatte ledningen når det er risiko for frysning.

» Kompressoren er ikke en oppbevaringsplass. Det skal ikke lagres slanger etc. i kompressoren.

**Obs:** Ved flytting av borvogn hender det ofte at slangen strekkes og det blir brudd på nipplene. Dette kan resultere i at slang og svivel løsner slik at slangen slenger rundt med fullt trykk.

**Forebyggende tiltak:**

* Kontrollere at svivelen er ordentlig dratt til.
* Sjekk at slangefeste og svivel på borrigg og kompressor er sikret med en kraftig line.

**Risiko ved bruk av boraggregat**

**Obs:** Ved arbeid i hellende terreng er risikoen stor for at bormaskinen kan tippe/skli.

**Forebyggende tiltak:**

* Gjør en risikovurdering før du begynner på arbeidet.
* Bruk alltid sikkerhetsbelte.
* Se til at maskinutrustningen er festet.
* Overskrid aldri leverandørens anbefalinger når det gjelder arbeid i skråninger.
* Bruk fjernstyring så sant det er mulig.
* Stå ovenfor maskinen når du manøvrerer den.

**Obs:** Visse bormaskiner mangler beskyttelse rundt det roterende borrøret eller borstålet. Det finnes da risiko for å sette fast en arm eller hanske, med klemskade eller armbrudd som følge av dette.

**Forebyggende tiltak:**

* Monter rotasjonsbeskyttelse om det er mulig.