Sjekkliste for borrigg/presse

**Rutiner og dokumentasjon:**

Borrigg / presse vedlikeholdes og funksjonstestet iht. interne vedlikeholdsrutiner i
Hallingdal Bergboring AS:

………………………. …………………………. ………………….. …………….. …………

Dokumentasjon på borrigg/ presse er tilgjengelig: ………………………. …………………...

Andre serviceavtaler:

………………………. …………………………. ………………….. …………….. …………

………………………. …………………………. ………………….. …………….. …………

**Egenkontroll** utføres regelmessig med utgangspunkt i vedlagte sjekkliste. I tillegg har jeg oppsyn med borrigg / presse til enhver tid. Siste egenkontroll av borrigg / presse noteres direkte på loggskjema. Større feil søkes utbedret umiddelbart. Mindre feil som ikke må utbedres straks, noteres på **Tiltaksplan** sammen med andre HMS-punkter. ………………………. …………………………. ………………….. ………………… ……..

**Sted/dato: ………………………. …………….. Underskrift: ………………………………**

**Rigg nr…………………………………Presse nr………………………………………….…**

**Logg for gjennomført egenkontroll / iht. kontrollavtale:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato:** | **Kontroll utført av:** | **Merknader:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Sjekkliste egenkontroll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Følgende punkter kontrolleres/vurderes regelmessig:** | **Hvor ofte:** | **OK** | **Ikke OK** |
| **1** | **Opplasting, transport, avlasting, opprigging;** utføres i henhold til gjeldende rutiner. Dersom det er mangler / skader på lastsikringsutstyr eller evt. andre mangler noteres det omgående. | Kontinuerlig |  |  |
| **2** | **Personlig verneutstyr.** Eventuelle mangler ved hjelm, visir, hansker, sveisemaske, hørselsvern, åndedrettsvern, vernesko, førstehjelpsutstyr. | Kontinuerlig |  |  |

Sjekkliste for borrigg/presse forts.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Følgende punkter kontrolleres/vurderes regelmessig:** | **Hvor ofte:** | **OK** | **Ikke OK** |
| **3** | **Arbeidsplass:** plassering av rigg, veltefare, kontroll av slanger, cupplinger, borutstyr sjekkes iht. instruksjonsbok. | Kontinuerlig |  |  |
| **4** | **Rutiner** for varsling – slokking – redning; beredskapsplan. | Kontinuerlig |  |  |
| **5** | **Orden / renhold og vedlikehold.** | Kontinuerlig |  |  |
| **6** | **Bruk av sprengstoff og tennmidler**: Alt sprengningsarbeid og arbeid med håndtering av sprengstoff og tennere skal utføres av, eller under kontroll av ansatt med sprengnings sertifikat i riktig klasse. | Ved behov |  |  |
| **7** | **Transport og lagring av sprengstoff**: Transport av dynamitt skal foregå forskriftsmessig i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelse. Oppbevaring av sprengstoff skal foregå i godkjent lager. Sprengningsbas/daglig leder er ansvarlig for at lager er godkjent. | Ved behov |  |  |
| **8** | **Skilting / trafikkhåndtering:** Før det igangsettes arbeid på offentlig vei, skal det foreligge varslingsplan. Alle nødvendige skiltvedtak skal være truffet. | Ved behov |  |  |
| **9** | **Pulverapparat:** plassering, manometer, snudd for å løse opp pulver. | Kontinuerlig |  |  |
| **10** | **Lagring av drivstoff og gass.** | Kontinuerlig |  |  |
| **11** | **Varme arbeider** (sveising, sliping); rutiner. | Kontinuerlig |  |  |
| **12** | **Arbeid i grøft:** Dersom grøften er over 1 meter dyp skal det etableres rømningsvei. Er grøftedybden over 2 meter må den sikres forsvarlig. Overstiger dybden 3 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person. | Ved behov |  |  |
| **13** | **Arbeid i kum:** Sørg for forsvarlig lufting, evakueringsutstyr evt. vaktmann. | Ved behov |  |  |
| **14** | **Opplæring.** | Kontinuerlig |  |  |

**Større feil utbedres umiddelbart.**

Mindre feil som ikke må utbedres straks, noteres på **Tiltaksplan** sammen med andre
HMS-punkter, se eget skjema for tiltaksplan.

|  |
| --- |
| **Kommentarer:**  |