Stillingsinstruks for boreleder anlegg

# Organisasjon

* 1. Borearbeidet på anlegget ledes normalt av en boreleder som kjører riggen
  2. Boreleder rapporterer til vår formann og anleggsleder

# Ansvar

* 1. Boreleder har ansvar for bruk og daglig vedlikehold av rigg, presse, biler og boreutstyr
  2. Som boreleder har ein derfor eit særleg ansvar for utstyret, framdriften på anlegget og å representere bedriften på ein god måte.
  3. Boreleder har også ansvar for hjelpemann og å motivere til godt samarbeid.
  4. Boreleder har også ansvar for opplæring av hjelpemann slik at han kan kjøre riggen ved behov.
  5. For dette ansvaret vert det utbetalt eit boreledertillegg pr. time i henhold til lønnsavtalen.

# Arbeidsoppgave

* 1. Å være på byggeplassen og klar til å starte arbeidet kl 07:00.
  2. Ha den daglege kontakt med anleggsledelsen for sikring av kontinuerlig drift.
  3. Ha med boreutstyr for den aktuelle boringa.
  4. Til ein kvar tid ha foringsrør og borsko i rett dimensjon for den aktuelle boringa.
  5. Ha drivstoff til utstyret.
  6. Utføre dagleg og ukentleg vedlikehald, herunder vask og reinhald av bil og utstyr.
  7. Registre boreprotokoller/ dagsrapporter og levere disse i smartdok ved ukeslutt (torsdag/fredag)
  8. Registrer ukeliste i smartdok ved ukeslutt (torsdag/ fredag)
  9. Gjennomføring av lagsmøte hver morgon og levere dokumentasjon til kontoret ved ukeslutt. ( torsdag / fredag)
  10. Levere utstyrsliste ved prosjekt start/slutt eller tar ut nytt utstyr til samme prosjekt
  11. I størst mulig grad skal boreleder delta på service og vedlikehold på utstyr på verksted

Stillingsinstruks for boreleder anlegg forts.

Boreleder har ansvaret og skal gjennomføre desse punkta, sjølv om nokre av arbeidsoppgåvene kan vera delegert til hjelpemann.

***Arbeidstid: 07:00- 18:00 måndag –Torsdag. Inkludert 1 time matpause som trekes frå arbeidstiden. Andre arbeidstimer avtales med prosjektleder.***

***Med tilpasninger avhengig av spesielle forhold slik som støy/begrensa tid/natt og 1 ½ uke, 12/9 ordning eller 14-14 og 7-7 rotasjon.***

Konsekvenser dersom dette ikkje blir fulgt opp:

1 Muntlig tilsnakk 2: Skriftlig advarsel. 3: Blir tatt hensyn til ved evt. permittering / Nedskjæring. Samt trekk av boreleder tillegget.

# Samarbeid

# Endring

Denne stillingsbeskrivelse kan endres etter avtale mellom partene.