Bruk av alle typer kraner

**Det er krav til kranførerbevis for bruk av kraner, også mobile kraner og lastebil-monterte kraner. For bruk av traverskran, skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring. Dvs.: en erfaren mann gir en mindre erfaren mann opplæring. Med dokumentert menes her et skriftlig dokument som er arkivert i HMS-systemet.**

* Alt sikkerhetsutstyr på krav skal testes før start.
* For løfteinnretninger med variabelt utlegg, skal det også foreligge lastmomentdiagrammer.
* Kraner og andre løfteinnretninger skal ikke brukes til personbefordring uten dispensasjon.
* Manøvrer med myke bevegelser.
* En kran løfter kun vertikalt.
* Stålwire med diameter under 6,4 mm skal ikke brukes under noen omstendighet.



**Ingen skal benytte kran uten
forskriftsmessig opplæring.**

**Håndsignaler**

**1. Lær deg signalene.**

**2. Plasser deg riktig.**

**3. Påse at lasten blir riktig stroppet.**

**4. Gi tydelige og presise signal med store hånd/armbevegelser.**

**5. Unngå skjevtrekk.**

**Radiosignaler:**

**1. Lær deg korrekt bruk av radioen.**

**2. Test sambandet før en løfteoperasjon.**

**3. Snakk sakte og tydelig.**

**4 Hold kontinuerlig samband når lasten
ikke er synlig for kranfører.**

**5. Unngå unødig bruk av radio.**